**Comment/Explanation\*:***Include your justification for your proposed change to the draft standard below.*  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*P.31*

*Table 10.1.5 MEP Components Default GWP Values****[1]***

A note should be added to provide some clarification around assessing a “shower/bath combo” as a bathtub only, and not as 1 bathtub and 1 shower.

**Proposed Change to the Draft Standard\***  
*Use “strikethrough” and “underline” formatting to indicate all proposed changes. Changes must be shown with “hard-formatting” strikethrough and underline, not “track changes”.*

*Use a color other than red to indicate proposed changes to the draft.*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

| Plumbing | Toileth | 130 | Each |
| --- | --- | --- | --- |
| Plumbing | Lav Sinki | 58 | Each |
| Plumbing | Bathtubj [A1] | 270 | Each |
| Plumbing | Showerk | 44 | Each |

[A1]Bathtub/shower should be assess as bathtub